1. 操作系统的内容经过重新商讨得出的结论为:工作票的安全措施分为必填项和必填项。（已归类好,和之前有所不同更加细化）PS:必填项分为开头和结尾，分别代表工作许可和工作终结，选填项作为补充内容放在许可和终结中间，生成安全措施的时候自动排序并在每条前添加序号。
2. 操作步骤为先选择工作票种类（暂时有五种：配电一票、配电二票、低压工作票、变电一票、变电二票），在子菜单中能够选择工作内容从而将安全措施的选填项添加进去。PS：有些工作内容的安全措施可能会有重复，需要进行合并。
3. 每张票都有工作编号，在生成一张工作票的时候应自动生成。格式为：年-月-日-编号-票种<配、低、变>。PS：同一张类型的工作票编号不能相同
4. 安排工作人员时，工作人员和工作负责人在同一时间段不能出线在两张票中，不得重复。（具有屏蔽功能）